|  |
| --- |
| **По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:** |
| **А**рхангельск (8182)63-90-72 | **К**алининград (4012)72-03-81 | **Н**ижний Новгород (831)429-08-12 | **С**моленск (4812)29-41-54 |
| **А**стана +7(7172)727-132 | **К**алуга (4842)92-23-67 | **Н**овокузнецк (3843)20-46-81 | **С**очи (862)225-72-31 |
| **Б**елгород (4722)40-23-64 | **К**емерово (3842)65-04-62 | **Н**овосибирск (383)227-86-73 | **С**таврополь (8652)20-65-13 |
| **Б**рянск (4832)59-03-52 | **К**иров (8332)68-02-04 | **О**рел (4862)44-53-42 | **Т**верь (4822)63-31-35 |
| **В**ладивосток (423)249-28-31 | **К**раснодар (861)203-40-90 | **О**ренбург (3532)37-68-04 | **Т**омск (3822)98-41-53 |
| **В**олгоград (844)278-03-48 | **К**расноярск (391)204-63-61 | **П**енза (8412)22-31-16 | **Т**ула (4872)74-02-29 |
| **В**ологда (8172)26-41-59 | **К**урск (4712)77-13-04 | **П**ермь (342)205-81-47 | **Т**юмень (3452)66-21-18 |
| **В**оронеж (473)204-51-73 | **Л**ипецк (4742)52-20-81 | **Р**остов-на-Дону (863)308-18-15 | **У**льяновск (8422)24-23-59 |
| **Е**катеринбург (343)384-55-89 | **М**агнитогорск (3519)55-03-13 | **Р**язань (4912)46-61-64 | **У**фа (347)229-48-12 |
| **И**ваново (4932)77-34-06 | **М**осква (495)268-04-70 | **С**амара (846)206-03-16 | **Ч**елябинск (351)202-03-61 |
| **И**жевск (3412)26-03-58 | **М**урманск (8152)59-64-93 | **С**анкт-Петербург (812)309-46-40 | **Ч**ереповец (8202)49-02-64 |
| **К**азань (843)206-01-48 | **Н**абережные Челны (8552)20-53-41 | **С**аратов (845)249-38-78 | **Я**рославль (4852)69-52-93 |
| **эл. почта: aim@nt-rt.ru** |

**Опросный лист для заказа клапана с электроприводом ARI-STEVI**

|  |
| --- |
| **Сведения о заказчике**  |
| Организация \* |  |
| Контактное лицо \* |   |
| Контактный телефон/факс \* |   |
| E-mail |   |
| Город |   |
|  |
| **Сведения о системе\*** |
| Рабочая среда  | **□** водянойпар |  □ вода |  □ газ\*\* | □ другое\*\*  |
|   |
| Параметры системы |   | Мин. | Раб. (ном.) | Макс. |
| Расход среды через клапан (пар - кг/ч, вода - м3/ч, воздух - нм3/ч) |   |   |   |   |
| Температура рабочей среды на входе | Т1 | 0С |   |   |   |
| Давление на входе клапана | Р1 | бар(и) |   |   |   |
| Давление на выходе из клапана | Р2 | бар(и) |   |   |   |
| Кинематическая вязкость | мл/с |   |   |   |
| Давление насыщенных паров | бар(и) |   |   |   |
| Наличие твердых частиц | □ да | □ нет |
|  |
| **Требования к клапану\*** |
| Место установки клапана | **□** в помещении | **□** на улице |
| Материал корпуса | **□** серый чугун | **□** ковкий чугун |
| **□** углеродистая сталь | **□** нержавеющая сталь |
| Тип клапана | **□** 2-х ходовой запорный (отк./закр) | **□** 2х ходовой регулирующий |
| **□** 3х ходовой разделительный |  **□**3-х ходовой смесительный |
| Характеристика закрытия | □ линейная |  □ равнопроцентная |  □ открыт/закрыт |
| Условный диаметр, Ду |  |
| Вид соединения |  **□** фланцевоеТип\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **□** под приварку | **□** резьбовое |  **□** другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Диаметр трубопровода, Ду |  |
|  |
| **Требования к электроприводу** |
| Напряжение питания\* | □ 24В, 50Гц, 1~ | □ 220В, 50Гц, 1~ | □ 380В, 50Гц, 3~ | **□** другое |
| Класс защиты | **□**IP54 | **□**IP65 | **□**IP67 | **□** другое |
| Функция безопасности | □ отсутствует | □ нормально открытый | □ нормально закрытый |
| Входной сигнал \* | Выходной сигнал | Доп оборудование |
| **□** 3-х позиционный | **□** отсутствует | **□** потенциометр |
| позиционер | позиционер | □ доп. концевые выключатели |
| **□** 0...10В | **□** 2...10В | **□** 0...10В | **□** 2...10В | □ встроенный регулятор температуры |
| **□** 0...20мА | **□** 4...20мА | **□** 0...20мА | **□** 4...20мА |
| **Предварительный выбор**  |
| Модель клапана из каталога |   |
| Предполагаемый типоразмер |    |
| Модель привода из каталога |   |
|  |
| **Количество \*** |   |
|  |
| **Дополнительная информация:** |  |
| **\* - графы обязательные для заполнения** |
| **\*\* - требуется указать название, химическую формулу, хим. состав, физико-химические параметры** |